**Skaner płaski z przystawką do skanowania klisz, zdjęć i dokumentów, A4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane****(wypełnia wykonawca)** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**(ilość x cena jedn. netto) | **Wartość brutto**(wartość netto x stawka podatku VAT**lub bez VAT\*** |
| Zastosowanie  | Skaner płaski formatu A4 do klisz, zdjęć i dokumentów o wysokiej rozdzielczości. | Należy podać:**Producent…………………………….****model………………………………….** | **1** |  |  |  |
| Technologia | matryca CCD | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** | **\***odpowiednio skreślić, „**bez VAT**” , jeżeli dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 8.**UWAGA : Wartość brutto/bez VAT\* należy wpisać do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, odpowiednio do części VII** |
| Typ skanera | Skaner płaski | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna) | min. 6400 DPI x 6400 DPI | Należy podać: rozdzielczość optyczna………………dpi x……………….…dpiNależy podać:**spełnia/nie spełnia** | **Dostawa zawiera:**1. Wypełnioną kartę gwarancyjną
 |
| Prędkość skanowania dla kliszy 35 mm przy rozdzielczości 4800 DPI | W trybie szybkim: max. 88sW trybie dokładnym: max. 100s | Należy podać:Prędkość skanowania w trybie szybkim………sPrędkość skanowania w trybie dokładnym………sNależy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Powierzchnia skanowania | min. 297mm x210 mm | Należy podać: powierzchnię skanowania…………………………………………Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Obsługa kliszy 35 mm | obsługiwane | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Waga urządzenia | max. 4,5 kg. | Należy podać: waga urządzenia ……………………….……………………….kg.Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Interfejsy | USB 2.0 | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Cechy szczególne | Skaner wyposażony w przystawkę do skanowania klisz z prowadnicami do formatów:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. 35 mm klisza filmowa
 |

1. 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki
2. 120/220 średni format
 | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Funkcje skanowania |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Redukcja ziarna, usuwanie pyłków, korekta barw, maska nieostrości z redukcją szumów, derasteryzacja z optymalizacją struktury, korekta odcienia za pomocą histogramu |

 | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Prof.Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Zgodność z normami | CE, Energy Star | Należy podać:**spełnia/nie spełnia** |
| Gwarancja | Producenta, min. 24 miesiące od zakupu sprzętu, czas reakcji serwisu nie przekraczający 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii. naprawa w miejscu użytkowania sprzętu, maksymalny czas naprawy nie przekraczający 14 dni roboczych. | Należy podać:**spełnia/nie spełnia\*** |

\*UWAGA (dotyczy każdej części):

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagania minimalne” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

 ……………………………, dnia ……………. 2014 r. ……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)