1. Opis montażu rzutników i ekranów w poszczególnych salach (poniżej).
2. Zdjęcia sal dołączone do SIWZ obrazują punkty montażu rzutników (wraz z doprowadzonym okablowaniem) – dla wszystkich pomieszczeń tak samo.
3. Zdjęcie dołączone do SIWZ obrazuje przyłącza głośnikowe oraz do ekranu – dla wszystkich pomieszczeń tak samo.

Sala Konferencyjna (sala 45)

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

4300

od ściany

Ekran 2000\*1130

lub 2300\*1290

Montaż ekranu do podwieszonego sufitu w odległości umożliwiającej powieszenie telewizora
z zakrzywionym ekranem na ścianie za ekranem (około 40 cm – do weryfikacji po określeniu parametrów fizycznych montowanego telewizora wraz z uchwytem)

Sala 37

Ekran 1700\*960

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

2500

Montaż ekranu do sufitu w odległości umożliwiającej powieszenie tablicy suchościeralnej na ścianie za ekranem (około 10 cm – do weryfikacji po określeniu parametrów fizycznych montowanej tablicy
z uchwytem).

Sala 41

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

3500

od ściany

Ekran 2000\*1130

Montaż ekranu do podwieszonego sufitu (wentylacja, około 30 cm).

Sala 42

Ekran 1700\*960

2500

od ściany

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

Montaż ekranu do sufitu w odległości umożliwiającej powieszenie tablicy suchościeralnej na ścianie za ekranem (około 10 cm – do weryfikacji po określeniu parametrów fizycznych montowanej tablicy
z uchwytem).

Sala 43

Ekran 1700\*960

3000

od ściany

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

Sala 44

Ekran 1700\*960

2400

od ściany

Uchwyt sufitowy dla projektora z regulacją poziomą i pionową

Montaż ekranu do sufitu w odległości umożliwiającej powieszenie tablicy suchościeralnej na ścianie za ekranem (około 10 cm – do weryfikacji po określeniu parametrów fizycznych montowanej tablicy
z uchwytem).