**Monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane****(wypełnia wykonawca)** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**(ilość x cena jedn. netto) | **Wartość brutto**(wartość netto x stawka podatku VAT**lub bez VAT\*** |
| Zastosowanie | Wielofunkcyjne urządzenie w formacie A3 o możliwościach: monochromatyczna drukarka i kopiarka, kolorowy skaner, gotowe do pracy i wyposażone we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne. | Należy podać:**Producent………………………………****Model………………………………………** | **1** |  |  |  |
| Technologia druku | Elektrostatyczna, laserowa | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** | **\***odpowiednio skreślić, „**bez VAT**” , jeżeli dotyczy Wykonawców mających siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XI pkt 8.**UWAGA : Wartość brutto/bez VAT\* należy wpisać do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, odpowiednio do części III** |
| Prędkość kopiowania A4 | Prędkość kopiowania A4: 45 str./min | Należy podać:**prędkość kopiowania: ………… str./min**Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Parametry czasowe | Czas wykonania pierwszej kopii nieprzekraczający 5 sekund | Należy podać:**czas wykonania pierwszej kopii ………………………… sek.**Należy zaznaczyć:**spełnia / nie spełnia\*** | **Dostawa zawiera:**1. Wypełnioną kartę gwarancyjną
2. Komplet materiałów eksploatacyjnych, nieużywanych w momencie dostawy oraz wyprodukowanych przez producenta oferowanej drukarki, kabel zasilający 230V oraz komplet sterowników (np. na płycie CD-rom) do obsługiwanych systemów operacyjnych.
 |
| Czas nagrzewania  | Czas nagrzewania nie dłuższy niż 30 sekund | Należy podać: **czas nagrzewania ..… sek.**Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Wbudowana pamięć  | Wbudowana, minimum 2 GB | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\***Należy podać: **pamięć RAM .…………GB** |
| Dysk twardy | Wbudowany, pojemność: minimum 250 GB | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\***Należy podać: **pojemność HDD.………GB** |
| Automatyczny podajnik oryginałów | Wbudowany automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Pojemność automatycznego, dwustronnego podajnika: minimum 100 oryginałów formatu A4 | Należy podać:**ilość oryg. .…………… w formacie A4**Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Duplex | Automatyczny, nielimitowana pojemność | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Kaseta i taca na papier | Uniwersalne kasety na papier – wbudowane 2 szt.Pojemność każdej kasety: minimum 500 arkuszy formatu A3 o gramaturze min. 80g | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\***Należy podać:**ilość kaset ………………… szt.****pojemność kaset ………….……..ark.**  |
| Wbudowana ręczna taca papieru – na minimum 150 arkuszy A4 | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Gramatura papieru dla tacy ręcznej w zakresie nie mniejszym niż: 64 – 300 g/m2 | Należy podać:**gramatura od ………… do …….…. g/m2** |
| Panel sterujący urządzeniem | Wbudowany, dotykowy, komunikaty w języku polskim | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, USB 2.0 | Należy zaznaczyć:**spełnia / nie spełnia\*** |
| Język drukarki | Minimum: PCL5, PCL6, PostScript 3. | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6) | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Skanowanie | Prędkość skanowania w czerni: 160 str./min (przy rozdzielczości skanowania nie mniejszej niż 200 dpi) | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\***Należy podać: **prędkość skanowania ………………….… str./min** |
| Skanowanie w kolorze: realizowane | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna): minimum 600 x 600 dpi | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\***Należy podać:**Rozdz. skanowania ………. x ……...dpi** |
| Obsługiwane formaty plików: JPEG, PDF, TIFF | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Tryby skanowania: sieciowy TWAIN, bezpośrednie wysyłanie obrazów do folderów sieciowych i na adresy e-mail (zarówno adresy i grupy odbiorców) | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Obsługa kont użytkowników: minimum 1000 kont | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Server 2008 R2 64 bit. | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Windows 7 Prof. 32/64 bit | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Windows 8 32/64 bit | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Wyposażenie, możliwości rozbudowy | Fabryczna podstawa (szafka) – w komplecie , pod urządzenie o nośności dostosowanej do wagi urządzenia. | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Możliwość rozbudowy urządzenia o kartę FAX w standardzie Super G3 | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Możliwość doposażenia w moduł uwierzytelniania użytkowników w czytniki: biometryczny i karty typu IC. | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| Gwarancja | Gwarancja min. 36 miesięcy w miejscu użytkowania sprzętu. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę nie dłuższy niż 24 godziny, maksymalny czas naprawy nie przekraczający 14 dni kalendarzowych. | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |
| W okresie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy  | Należy zaznaczyć: **spełnia / nie spełnia\*** |

\*UWAGA (dotyczy każdej części):

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagania minimalne” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

 ……………………………, dnia ……………. 2014 r. ……….......................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)