**Załącznik nr 2 – formularz przedmiotowy**

**Dostawa aparatów telefonicznych i telefaksów do budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego**

**Uniwersytetu Gdańskiego.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.** | Aparaty analogowe | Należy podać:**Producent** …………………………………..**Model** ………………………………… |
| - minimum 4 przyciski funkcyjne - możliwość połączenia z zaprogramowanymi numerami (np. portiernia, straż, administracja, kierownik)- sygnalizacja połączenia: do wyboru co najmniej 3 sygnały dzwonka (co najmniej 3 poziomy głośności) oraz wyciszenie- ponowne wybieranie ostatniego numeru- współpraca z centralkami PABX oraz analogową siecią telefonii stacjonarnej- możliwość montażu ściennego- wybieranie pulsacyjne oraz tonowe, konfiguracja długości czasu flash- przycisk mute (wyłączenie mikrofonu) | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **2.** | Aparaty bezprzewodowe | Należy podać:**Producent** …………………………………..**Model** ………………………………… |
|  | - alarm (modyfikowalna ilość powtórzeń, interwał)- sygnalizacja połączenia (dzwonek) nie mniej niż 3 melodii oraz nie mniej niż 3 tonów- flash (programowalny)- identyfikacja połączenia wywołującego- książka telefoniczna (nie mniej niż 50 numerów) - lista połączeń wychodzących (nie mniej niż 10)- w dostawie kable sieciowe i połączeniowe- lista połączeń przychodzących (nie mniej niż 50)- możliwość montażu na ścianie- możliwość wyciszenia mikrofonu- przycisk nawigacyjny- przycisk przywołania słuchawki na bazieregulacja głośności dzwonka (nie mniej niż 5 poziomów)- wyświetlacz LCD  | **spełnia/nie spełnia\*** |
| **3.** | Telefaks | Należy podać:**Producent** …………………………………..**Model** ………………………………… |
|  | - wydruk laserowy na kartkach formatu A4- możliwość pracy jako drukarka, faks, skaner, kopiarka- nie mniej niż 24 strony wydruków na minutę- funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego (FSK)- opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczu i wydruki w języku polskim- wbudowany port nie gorszy niż USB 2.0- podajnik oryginałów na nie mniej niż 20 arkuszy- standardowa kaseta na nie mniej niż 250 arkuszy papieru- jednoarkuszowy podajnik manualny (dodatkowy podajnik na jedną kartkę, dzięki któremu można zadrukować np. drugą stronę)- dostarczony ze słuchawką | **spełnia/nie spełnia\*** |

\* niepotrzebne skreślić

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niepotrzebne).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2015 rok ……….……………………..……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)