Gdańsk, dnia 19.06.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w częściach I – V, numer postępowania A120-211-65/15/JC, ogłoszonego   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 3 czerwca 2015 roku pod numerem 2015/S 105-190608,*

Do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi:

**Cześć III – wytrząsarka z inkubacją do hodowli**

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją bez możliwości wytrząsania w niej kolb 5000 ml? Jeżeli nie zachodzi niezbędna potrzeba wytrząsania w tak dużej pojemności kolby prosimy o odstąpienie od wymogu i pozostaniu przy możliwości np. 5 x 2000 mi kolba.  
   Zaproponowanie urządzenia z możliwością użytkowania kolb o poj. 5000 mi znacznie zwiększa cenę sprzętu (nawet dwukrotnie), ponieważ są to większe modele. Prosimy wiec o rezygnacje z tego parametru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie ma możliwości wytrząsania kolb 5000 ml.

1. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy urządzenia: 6° C powyżej temperatury otoczenia do 65° C ?

Odpowiedź Zamawiającego: zakres temperatur: od 20stC +/- 5stC do min. 60st

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z cyfrowym wyświetlaczem LED, na którym ustawione parametry są bardzo czytelne dla użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego: wyświetlacz LED jest dopuszczalny o ile wyświetlacz jest daje możliwość łatwego odczytania i ustawienia parametrów. Ma być czytelny dla użytkownika

**Część V - Komora klimatyczna**

1. Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną wyposażoną w RS-232 do współpracy z komputerem zamiast USB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści urządzenia bez USB

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*