*Wymagane, minimalne parametry techniczne:*

1. Wytrząsarka jednopoziomowa
2. Typ ruchu, kołyszący
3. Praca ciągła lub z timer-em
4. Mata antypoślizgowa
5. Prędkość obrotowa nie gorsza niż w zakresie:

Parametr punktowany:

1. Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 10-99 obr./min - 1 pkt.
2. Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 10–105 obr./min - 5 pkt.
3. Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 10–115 obr./min - 10 pkt.
4. Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 10–120 obr./min - 20 pkt.
5. Kąt nachylenia platformy:

Parametr punktowany:

1. Kąt nachylenia do 10° - 1 pkt.
2. Kąt nachylenia powyżej 10° - 10 pkt.